**PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Poziv za dostavljanje ponuda za Nabavku monobloka za punjenje vina

Broj nabavke: 01/EE - 014 - 23

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

**Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:**

**• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),**

**• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)**

**• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.**

**Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.**

**Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.**

**Kolone 1-2 popunjava naručilac.**

**Kolone 3-4 popunjava ponuđač.**

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  Broj | 2.  Opis – zahtijevana specifikacija | 3.  Ponuđena specifikacija | 4.  Bilješke, napomene,  reference na dokumentaciju |
| 1 | Monoblok sa osnovnom opremom za punjenje vinskih flaša podrazumijeva sljedeće stavke/dijelove: |  |  |
| 1.1 | 9 hvataljki za ispiranje boca maksimalnog promjera 115 mm. |  |  |
| 1.2 | VAKUMIRKA - Vakumska pumpa koja izvlači iz boce oko 90 % kiseonika iz boce. Nakon toga se boca puni inertnim plinom kojeg odabere korisnik.  Podešavanje visine stanice za vakumiranje je električno. |  |  |
| 1.3 | Gravitacijska PUNILICA sa 8 PUNJAČA puni sa laganim podpritiskom. Punjači u sebi treba da imaju cijevi za povrat vazduha (ili inertnog plina) u spremnik za vino na punilici. Podizači boca (postolja) treba da rade mehanički na principu opruge – za rad podizača nije potreban kompresor. |  |  |
| 1.4 | INJEKTOR internog plina prije čepljenja |  |  |
| 1.5 | ČEPILICA za pluto čep |  |  |
| 1.6 | Garancija 12 mjeseci |  |  |
| 1.7 | Servis minimum 5 godina |  |  |
| 1.8 | Dobavljač je u obavezi da isporuči, instalira i testira rad monobloka u vinariji na adresi Poručioca |  |  |